Список необходимых документов для выдачи исходных данных

1. Обращение на подготовку исходных данных для разработки ППиМТ(в свободной форме обращения)
2. Распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре о подготовке документации по планировке территории – Скан-копия
3. Схема архитектурно-планировочного решения застройки М 1:200– Скан-копия
4. Таблица прироста тепловых нагрузок при развитии территории (тепловые нагрузки подключаемых объектов, с разбивкой по видам теплопотребления) (в Гкал/час): отопление, вентиляция, ГВС (макс. час/ср. час.), технология (вид и параметры теплоносителя), заверенные проектной организацией. – Скан-копия

Сроки

Подготовка исходных данных для разработки ППиМТ – в соответствии с действующим в ГУП «ТЭК СПб» прейскурантом.

Содержание ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРии

* Границы территории ППиМТ;
* Максимальная тепловая нагрузка прироста при развитии территории;
* Источник теплоснабжения;
* Точка подключения объектов;
* Расчетные условия на источнике теплоснабжения;
* Срок действия исходных данных для разработки ППиМТ 2 года.